# See docs/devel/tracing.txt for syntax documentation.

# linux-user/signal.c
user_setup_frame(void *env, uint64_t frame_addr) "env=%p frame_addr=0x%"PRIx64
user_setup_rt_frame(void *env, uint64_t frame_addr) "env=%p frame_addr=0x%"PRIx64
user_do_rt_sigreturn(void *env, uint64_t frame_addr) "env=%p frame_addr=0x%"PRIx64
user_do_sigreturn(void *env, uint64_t frame_addr) "env=%p frame_addr=0x%"PRIx64
user_force_sig(void *env, int target_sig, int host_sig) "env=%p signal %d (host %d)"
user_handle_signal(void *env, int target_sig) "env=%p signal %d"
user_host_signal(void *env, int host_sig, int target_sig) "env=%p signal %d (target %d("
user_queue_signal(void *env, int target_sig) "env=%p signal %d"
user_s390x_restore_sigregs(void *env, uint64_t sc_psw_addr, uint64_t env_psw_addr) "env=%p frame psw.addr 0x%"PRIx64 " current psw.addr 0x%"PRIx64
